**Барабанные сушилки СБК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Диаметр барабана,м | Длина барабана,м | Установленная мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| СБК 1,2-4 | 1,2 | 4 | 7,5 | 5200 | 2300 | 2300 | 9000 |
| СБК 1,4-8 | 1,4 | 8 | 15,0 | 10000 | 3000 | 3000 | 15000 |
| СБК 1,6-8 | 1,6 | 8 | 18,5 | 11000 | 3500 | 3400 | 23500 |

**Сушилка РВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость аппарата, м3 | 4,5 |
| Давление пара в рубашке, МПа | 0,5 |
| Остаточное давление в корпусе, мм рт.ст. | 40 |
| Температура греющего пара, °С | 158 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 14 |
| Время вращения мешалки в одном направлении, мин. | 1-10 |
| Скорость вращения мешалки, об./мин | 6 |
| Электродвигатель привода мешалки:типмощность, кВтчисло оборотов вала в минуту | АО2-62-6131000 |
| Длина, мм | 7180 |
| Ширина, мм | 2030 |
| Высота, мм | 2670 |
| Масса, кг | 6770 |